روتاری اینکودر ( انکودر ) افزایشی امرن   
  
رزولوشن از 10 پالس تا 3600 پالس در هر دور   
بدنه انکدر 50 میلیمتری   
مناسب برای کاربردهای عمومی   
با IP بالا و دقت و عملکرد تضمین شده در محیطهای آلوده به گرد و خاک یا روغن