روتاری اینکودر ( انکودر ) افزایشی امرن

رزولوشن از 10 پالس تا 3600 پالس در هر دور
بدنه انکدر 50 میلیمتری
مناسب برای کاربردهای عمومی
با IP بالا و دقت و عملکرد تضمین شده در محیطهای آلوده به گرد و خاک یا روغن